# **Załącznik nr 1 do Audytu dostępności ex-ante – Strefa wejścia**

W kolumnie „Czy aktualnie jest spełniony wymóg?” wpisz TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

W kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisz
TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

Jeżeli w kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisałeś/wpisałaś NIE, wypełnij kolumnę „Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu”.

Nie wypełniaj wierszy oznaczonych szarych kolorem.

| **Wymóg Standardu Dostępności** | **Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**  | **Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?**  | **Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wejście do budynku:** |
| * jest zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami i za drzwiami
 |  |  |  |
| * nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona
 |  |  |  |
| * nachylenie podłużne nawierzchni przed wejściem głównym nie jest większe niż 5%
 |  |  |  |
| * miejsce na pole manewru przed i po wejściu ma wymiary co najmniej 150 cm x 150 cm
 |  |  |  |
| * jeżeli Projektem jest objęty budynek z wejściem o wysokości powyżej 2 kondygnacji nadziemnych i mający pomieszczenia mieszkalne – wejście zostało osłonięte daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokości większej co najmniej o 100 cm od szerokości drzwi oraz o wysięgu lub głębokości nie mniejszej niż 100 cm w budynkach niskich i 150 cm w budynkach wyższych
 |  |  |  |
| **Maty wejściowe:** |
| * gumowe lub stalowe
 |  |  |  |
| * są ułożone tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie z chodnikiem/posadzką
 |  |  |  |
| * jeżeli są układane na posadzce - są wyposażone w pochyłe krawędzie umożliwiające wjazd kołem, a ich wysokość nie przekracza 1 cm
 |  |  |  |
| * wielkość oczek maty zabezpiecza przed utknięciem koła wózka lub laski
 |  |  |  |
| * są na trwale przymocowane do podłogi
 |  |  |  |
| **Wiatrołap:** |
| * przestrzeń manewrowa ma wymiar 150 x 150 cm poza polem otwierania skrzydła drzwi
 |  |  |  |
| * szklane drzwi (zewnętrzne i wewnętrzne) są oznaczone kontrastowym elementem - minimalnie w formie żółtego pasa szerokości około 20 cm, naklejonego na całej szerokości skrzydła drzwi na wysokości około 160 cm
 |  |  |  |
| * jeżeli Projektem jest objęty budynek jednorodzinny, rekreacji indywidualnej lub gospodarczy - drzwi wejściowemają szerokość w świetle ościeżnicy minimum 90 cm
 |  |  |  |
| * jeżeli Projektem jest objęty inny budynek niż wymienione powyżej – drzwi wejściowe mają szerokość co najmniej 120 cm z możliwością zastosowania drzwi dwuskrzydłowych ze skrzydłem ruchomym o szerokości 90 cm[[1]](#footnote-1)
 |  |  |  |
| **Drzwi wejściowe:** |
| * górna krawędź dzwonka nie znajduje się wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi
 |  |  |  |
| * górna krawędź klamkinie znajduje się wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi
 |  |  |  |
| * górna krawędź zamka nie znajduje się wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi
 |  |  |  |
| * próg posiada maksymalną wysokości do 2 cm, ze ściętym klinem i wyróżnieniem kontrastu o minimalnym LRV 30
 |  |  |  |
| * otwór drzwiowy jest tak zlokalizowany w ścianie, by od strony zawiasów pozostało co najmniej 9 cm wolnej przestrzeni
 |  |  |  |
| **Domofon:** |
| * posiada świetlne i dźwiękowe potwierdzenie otwierania zamka
 |  |  |  |
| * jest umieszczony w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi (ale nie bezpośrednio przy niej), blisko wejścia
 |  |  |  |
| * jest w kontrastujących kolorach względem tła, na którym się znajduje
 |  |  |  |
| * ekran domofonu znajduje się nie wyżej niż 120 cm nad poziomem podłogi, a jego przyciski na wysokości 80 cm - 110 cm i w odległości minimum 60 cm od narożnika wewnętrznego
 |  |  |  |
| * przyciski dzwonków do drzwi są odpowiednio dużej wielkości i dają wizualny i dźwiękowy sygnał
 |  |  |  |
| * klawiatura posiada wyraźne oznakowanie klawiszy cyframi wypukłymi lub zastosowaniem międzynarodowej klawiatury z wyróżnieniem dotykowym cyfry „5”
 |  |  |  |
| * przyciski są w kontrastujących kolorach względem panelu na którym się znajdują oraz posiadają oznaczenia dotykowe
 |  |  |  |
| * mikrofon jest na takiej wysokości, by odbierać głos osób o różnym wzroście
 |  |  |  |

…………………………………………………………………….

Data i podpis Osoby sporządzającej

1. Zalecane 100 cm. [↑](#footnote-ref-1)