# **Załącznik nr 1 do Audytu dostępności ex-ante – Strefa wejścia**

W kolumnie „Czy aktualnie jest spełniony wymóg?” wpisz TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

W kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisz   
TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

Jeżeli w kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisałeś/wpisałaś NIE, wypełnij kolumnę „Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu”.

Nie wypełniaj wierszy oznaczonych szarych kolorem.

| **Wymóg Standardu Dostępności** | **Czy aktualnie jest spełniony wymóg?** | **Czy po realizacji Projektu  będzie spełniony wymóg?** | **Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wejście do budynku:** | | | |
| * jest zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokości 50 cm ułożonym w odległości 50 cm przed drzwiami  i za drzwiami |  |  |  |
| * nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona |  |  |  |
| * nachylenie podłużne nawierzchni przed wejściem głównym nie jest większe niż 5% |  |  |  |
| * miejsce na pole manewru przed i po wejściu ma wymiary co najmniej  150 cm x 150 cm |  |  |  |
| * jeżeli Projektem jest objęty budynek  z wejściem o wysokości powyżej 2 kondygnacji nadziemnych i mający pomieszczenia mieszkalne – wejście zostało osłonięte daszkiem  lub podcieniem ochronnym o szerokości większej co najmniej  o 100 cm od szerokości drzwi oraz o wysięgu  lub głębokości  nie mniejszej niż 100 cm w budynkach niskich  i 150 cm w budynkach wyższych |  |  |  |
| **Maty wejściowe:** | | | |
| * gumowe lub stalowe |  |  |  |
| * są ułożone tak, by ich powierzchnia była na jednym poziomie  z chodnikiem/posadzką |  |  |  |
| * jeżeli są układane  na posadzce - są wyposażone w pochyłe krawędzie umożliwiające wjazd kołem, a ich wysokość nie przekracza 1 cm |  |  |  |
| * wielkość oczek maty zabezpiecza przed utknięciem koła wózka lub laski |  |  |  |
| * są na trwale przymocowane  do podłogi |  |  |  |
| **Wiatrołap:** | | | |
| * przestrzeń manewrowa ma wymiar 150 x 150 cm  poza polem otwierania skrzydła drzwi |  |  |  |
| * szklane drzwi (zewnętrzne  i wewnętrzne) są oznaczone kontrastowym elementem - minimalnie w formie żółtego pasa szerokości około 20 cm, naklejonego na całej szerokości skrzydła drzwi na wysokości około  160 cm |  |  |  |
| * jeżeli Projektem jest objęty budynek  jednorodzinny, rekreacji indywidualnej  lub gospodarczy - drzwi wejściowe mają szerokość  w świetle ościeżnicy minimum 90 cm |  |  |  |
| * jeżeli Projektem jest objęty inny budynek niż wymienione powyżej – drzwi wejściowe mają szerokość co najmniej 120 cm z możliwością zastosowania drzwi dwuskrzydłowych  ze skrzydłem ruchomym  o szerokości 90 cm[[1]](#footnote-1) |  |  |  |
| **Drzwi wejściowe:** | | | |
| * górna krawędź dzwonka  nie znajduje się wyżej  niż 120 cm  nad poziomem podłogi |  |  |  |
| * górna krawędź klamki nie znajduje się wyżej  niż 120 cm nad poziomem podłogi |  |  |  |
| * górna krawędź zamka nie znajduje się wyżej  niż 120 cm  nad poziomem podłogi |  |  |  |
| * próg posiada maksymalną wysokości do 2 cm, ze ściętym klinem i wyróżnieniem kontrastu o minimalnym LRV 30 |  |  |  |
| * otwór drzwiowy  jest tak zlokalizowany  w ścianie, by od strony zawiasów pozostało  co najmniej 9 cm wolnej przestrzeni |  |  |  |
| **Domofon:** | | | |
| * posiada świetlne  i dźwiękowe potwierdzenie otwierania zamka |  |  |  |
| * jest umieszczony  w widocznym miejscu,  po stronie klamki  od drzwi (ale nie bezpośrednio przy niej), blisko wejścia |  |  |  |
| * jest w kontrastujących kolorach względem tła,  na którym się znajduje |  |  |  |
| * ekran domofonu znajduje się nie wyżej  niż 120 cm  nad poziomem podłogi,  a jego przyciski  na wysokości 80 cm  - 110 cm i w odległości minimum 60 cm  od narożnika wewnętrznego |  |  |  |
| * przyciski dzwonków  do drzwi są odpowiednio dużej wielkości i dają wizualny i dźwiękowy sygnał |  |  |  |
| * klawiatura posiada wyraźne oznakowanie klawiszy cyframi wypukłymi  lub zastosowaniem międzynarodowej klawiatury  z wyróżnieniem dotykowym cyfry „5” |  |  |  |
| * przyciski  są w kontrastujących kolorach względem panelu na którym się znajdują oraz posiadają oznaczenia dotykowe |  |  |  |
| * mikrofon jest na takiej wysokości, by odbierać głos osób o różnym wzroście |  |  |  |

…………………………………………………………………….

Data i podpis Osoby sporządzającej

1. Zalecane 100 cm. [↑](#footnote-ref-1)