# **Załącznik nr 5 do Audytu dostępności ex-ante – Stanowiska postojowe**

W kolumnie „Czy aktualnie jest spełniony wymóg?” wpisz TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

W kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisz   
TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

Jeżeli w kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisałeś/wpisałaś NIE, wypełnij kolumnę „Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu”.

Nie wypełniaj wierszy oznaczonych szarych kolorem.

| **Wymóg Standardu Dostępności** | **Czy aktualnie jest spełniony wymóg?** | **Czy po realizacji Projektu  będzie spełniony wymóg?** | **Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Liczba stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnościami (OzN):** | | | |
| * na parkingu publicznym wyznaczono liczbę stanowiska  dla samochodów używanych przez OzN zgodnie w minimalnie wymaganą liczbą: |  |  |  |
| 1. 1 stanowisko –  jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15 |  |  |  |
| 1. 2 stanowiska –  jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40 |  |  |  |
| 1. 3 stanowiska –  jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100 |  |  |  |
| 1. 4% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100 |  |  |  |
| **Wymiary stanowisk postojowych dla OzN:** | | | |
| 1. co najmniej 360 cm (szerokość) × 600 cm (długość) |  |  |  |
| 1. dla busów przystosowanych  do przewozu osób poruszających się  na wózkach  i samochodów wyposażonych  w podnośnik z tyłu pojazdu – co najmniej 360 cm (szerokość)  × 900 cm (długość) |  |  |  |
| 1. pozostałe - co najmniej 360 cm (szerokość)  × 500 cm (długość) |  |  |  |
| **Oznakowanie stanowisk postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów przewożących OzN:** | | | |
| 1. znak pionowy  z piktogramem pokazującym osobę  na wózku (D-18  z tabliczką T-29  oraz znakiem poziomym P-18 z symbolem P-24  i niebieską nawierzchnią) |  |  |  |
| 1. znak pionowy nazywany kopertą (D-18a  z tabliczką T-29  oraz znakiem poziomym P-20 z symbolem P-24  i niebieską nawierzchnią) |  |  |  |
| **Nawierzchnia stanowisk postojowych:** | | | |
| * jest utwardzona |  |  |  |
| * jest równa i gładka |  |  |  |
| * jest o spadku podłużnym  lub poprzecznym |  |  |  |
| * jest wykonana z betonu asfaltowego (nawierzchni bitumicznej) lub z betonu cementowego |  |  |  |
| * w przypadku parkingu  o nawierzchni gruntowej nawierzchnia koperty wraz z dojściem  do twardej nawierzchni drogi/chodnika  jest utwardzona[[1]](#footnote-1) |  |  |  |
| * w przypadku parkingu  o nawierzchni ażurowej stanowiska postojowe dla OzN mają nawierzchnię pełną (bez otworów)  lub zastosowano po obu stronach miejsca parkingowego pasy wyłożone nawierzchnią pełną o szerokości 1 m |  |  |  |
| **Dostęp z chodnika do stanowiska postojowego dla OzN:** | | | |
| * w przypadku parkingów przy budynkach użyteczności publicznej, miejsca postojowe zlokalizowane  są na skraju pozostałych miejsc postojowych, możliwie blisko dostępnego wejścia  do budynku |  |  |  |
| * stanowiska postojowe  są połączone  z najbliższym chodnikiem |  |  |  |
| * dojście do chodnika  z miejsca postojowego nie jest ażurowe |  |  |  |
| * dojście do chodnika  jest umożliwione  przez pochylnię umożliwiającą wjazd wózkiem (skuterem)  na poziom chodnika  lub poprzez wyrównanie poziomów płaszczyzny drogi i chodnika |  |  |  |
| * przy obniżeniach chodnika zapewniających dostęp krawężnik  jest wjazdowy lub ścięty, a różnica poziomów  nie jest większa  niż 2 cm[[2]](#footnote-2) |  |  |  |
| * przy obniżeniach chodnika nie ułożono pasów ostrzegawczych lub prowadzących |  |  |  |

…………………………………………………………………….

Data i podpis Osoby sporządzającej

1. Nawierzchnię gruntową dopuszcza się tylko w wypadku kopert zlokalizowanych na terenach przyrodniczo chronionych (parkowych, leśnych), lecz zaleca się jej stabilizowanie lub wzmocnienie geokratami stalowymi lub z tworzyw sztucznych o wymiarze/średnicy „oczka” d ≤ 2 cm. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zalecane 1 cm [↑](#footnote-ref-2)