# **Załącznik nr 6 do Audytu dostępności ex-ante – Pomieszczenia higieniczno – sanitarne**

W kolumnie „Czy aktualnie jest spełniony wymóg?” wpisz TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

W kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisz
TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

Jeżeli w kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisałeś/wpisałaś NIE, wypełnij kolumnę „Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu”.

Nie wypełniaj wierszy oznaczonych szarych kolorem.

| **Wymóg Standardu Dostępności** | **Czy aktualnie jest spełniony wymóg?**  | **Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?**  | **Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miska ustępowa:** |
| * przestrzeń wokół miski ustępowej umożliwia przesiadania się z wózka na miskę ustępową na różne sposoby
 |  |  |  |
| * obok miski ustępowej z obydwu stron jest zapewniona przestrzeń wolna od przeszkód o szerokości minimum 90 cm
 |  |  |  |
| * górna krawędź deski znajduje się na wysokości 42-48 cm
 |  |  |  |
| * oś miski ustępowej jest nie bliżej niż 45 cm od ściany
 |  |  |  |
| * deska klozetowa jest jednolita, bez wycięć, stabilna
 |  |  |  |
| * podajnik papieru toaletowego znajduje się na wysokości 60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej
 |  |  |  |
| **Spłuczka:** |
| * uruchamianie spłuczki odbywa się automatycznie lub ręcznie
 |  |  |  |
| **Miska ustępowa - Poręcze:** |
| * długość 75-90 cm (podnoszone z obu stron miski ustępowej)
 |  |  |  |
| * w odległości około 40 cm od osi miski ustępowej (do osi poręczy)
 |  |  |  |
| * na wysokości 70-85 cm (górna krawędź poręczy), wystające minimum 10 - 15 cm przed muszlę
 |  |  |  |
| * w przypadku możliwości udostępnienia dwustronnego przesiadania się, zamontowano jeden opuszczany pochwyt i jedno mocowanie na stałe po przeciwnej stronie względem miejsca odstawczego, na wysokości 70-85 cm od posadzki, długości minimum 80 cm, mocowane 20-30 cm od ściany za miską ustępową
 |  |  |  |
| **Umywalka:** |
| * górna krawędź na wysokości 75-85 cm od posadzki
 |  |  |  |
| * dolna krawędź nie niżej niż 60-70 cm od posadzki
 |  |  |  |
| * przestrzeń manewrowa o wymiarach 90x150cm, z czego nie więcej niż 40 cm tej przestrzeni może znajdować się pod umywalką
 |  |  |  |
| **Umywalka – Poręcze:** |
| * zamontowane po obu stronach umywalki na wysokości 90-100 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką
 |  |  |  |
| **Baterie:** |
| * są uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem) lub automatycznie
 |  |  |  |
| * lustro zamontowane w taki sposób, że jego dolna krawędź znajduje się nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki
 |  |  |  |
| * dozownik mydła, suszarka/ręczniki są zlokalizowane jak najbliżej umywalki na wysokości 80-110 cm od poziomu posadzki
 |  |  |  |
| **Przestrzeń manewrowa:** |
| * obszar manewrowy posiada minimalne wymiary 150x150 cm
 |  |  |  |
| * wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki oraz kratki podłogowe znajdują się poza przestrzenią manewrową wózka
 |  |  |  |
| **Powierzchnie ścian i podłóg:** |
| * ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane. Jeśli nie jest to możliwe, zastosowano listwy przypodłogowe lub cokół w kontrastowym kolorze
 |  |  |  |
| * podłogi i posadzki są wykonane z materiałów antypoślizgowych
 |  |  |  |
| * włączniki światła znajdują się na wysokości 80-110 cm od poziomu posadzki
 |  |  |  |
| **Okna:** |
| * otwierane za pomocą jednej ręki dzięki klamce w postaci dźwigni, na wysokości 85-120 cm nad poziomem podłogi
 |  |  |  |
| * jeżeli Projektem jest objęty budynek mieszkalny - parapety okienne zostałyumieszczone na wysokości nie wyższej niż 85 cm nad poziomem podłogi
 |  |  |  |
| **Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne w miejscach, do których może dotrzeć osoba poruszająca się na wózku:** |
| * kontakty, włączniki i inne mechanizmy kontrolne umieszczono na wysokości 80-110 cm[[1]](#footnote-1)
 |  |  |  |
| * gniazda umieszczono na wysokości 40-100 cm[[2]](#footnote-2)
 |  |  |  |
| * gniazda i kontakty są obsługiwane jedną ręką i nie wymagają ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania
 |  |  |  |

…………………………………………………………………….

Data i podpis Osoby sporządzającej

1. Zasada ta nie dotyczy specjalnego wyposażenia, które zgodnie z przepisami musi znajdować się na innych wysokościach oraz elementów instalacji elektrycznej i systemów komunikacji używanych wyłącznie do celów technicznych. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zasada ta nie dotyczy specjalnego wyposażenia, które zgodnie z przepisami musi znajdować się na innych wysokościach oraz elementów instalacji elektrycznej i systemów komunikacji używanych wyłącznie do celów technicznych. [↑](#footnote-ref-2)