# **Załącznik nr 6 do Audytu dostępności ex-ante – Pomieszczenia higieniczno – sanitarne**

W kolumnie „Czy aktualnie jest spełniony wymóg?” wpisz TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

W kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisz   
TAK, NIE lub NIE DOTYCZY.

Jeżeli w kolumnie „Czy po realizacji Projektu będzie spełniony wymóg?” wpisałeś/wpisałaś NIE, wypełnij kolumnę „Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu”.

Nie wypełniaj wierszy oznaczonych szarych kolorem.

| **Wymóg Standardu Dostępności** | **Czy aktualnie jest spełniony wymóg?** | **Czy po realizacji Projektu  będzie spełniony wymóg?** | **Wskaż powód/przyczynę braku możliwości spełnienia wymogu** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miska ustępowa:** | | | |
| * przestrzeń wokół miski ustępowej umożliwia przesiadania się z wózka na miskę ustępową  na różne sposoby |  |  |  |
| * obok miski ustępowej  z obydwu stron  jest zapewniona przestrzeń wolna  od przeszkód  o szerokości minimum 90 cm |  |  |  |
| * górna krawędź deski znajduje się  na wysokości 42-48 cm |  |  |  |
| * oś miski ustępowej  jest nie bliżej niż 45 cm od ściany |  |  |  |
| * deska klozetowa  jest jednolita,  bez wycięć, stabilna |  |  |  |
| * podajnik papieru toaletowego znajduje się na wysokości  60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej |  |  |  |
| **Spłuczka:** | | | |
| * uruchamianie spłuczki odbywa się automatycznie  lub ręcznie |  |  |  |
| **Miska ustępowa - Poręcze:** | | | |
| * długość 75-90 cm (podnoszone z obu stron miski ustępowej) |  |  |  |
| * w odległości około  40 cm od osi miski ustępowej (do osi poręczy) |  |  |  |
| * na wysokości  70-85 cm (górna krawędź poręczy), wystające minimum  10 - 15 cm  przed muszlę |  |  |  |
| * w przypadku możliwości udostępnienia dwustronnego przesiadania się, zamontowano jeden opuszczany pochwyt  i jedno mocowanie  na stałe po przeciwnej stronie względem miejsca odstawczego, na wysokości 70-85 cm od posadzki, długości minimum 80 cm, mocowane 20-30 cm  od ściany za miską ustępową |  |  |  |
| **Umywalka:** | | | |
| * górna krawędź  na wysokości 75-85 cm od posadzki |  |  |  |
| * dolna krawędź nie niżej niż 60-70 cm  od posadzki |  |  |  |
| * przestrzeń manewrowa  o wymiarach 90x150cm, z czego nie więcej  niż 40 cm tej przestrzeni może znajdować się  pod umywalką |  |  |  |
| **Umywalka – Poręcze:** | | | |
| * zamontowane po obu stronach umywalki  na wysokości  90-100 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką |  |  |  |
| **Baterie:** | | | |
| * są uruchamiane dźwignią (najlepiej  z przedłużonym uchwytem)  lub automatycznie |  |  |  |
| * lustro zamontowane  w taki sposób,  że jego dolna krawędź znajduje się nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki |  |  |  |
| * dozownik mydła, suszarka/ręczniki  są zlokalizowane  jak najbliżej umywalki na wysokości 80-110 cm od poziomu posadzki |  |  |  |
| **Przestrzeń manewrowa:** | | | |
| * obszar manewrowy posiada minimalne wymiary 150x150 cm |  |  |  |
| * wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki  oraz kratki podłogowe znajdują się poza przestrzenią manewrową wózka |  |  |  |
| **Powierzchnie ścian i podłóg:** | | | |
| * ściany i podłogi  są ze sobą skontrastowane.  Jeśli nie jest to możliwe, zastosowano listwy przypodłogowe  lub cokół  w kontrastowym kolorze |  |  |  |
| * podłogi i posadzki  są wykonane  z materiałów antypoślizgowych |  |  |  |
| * włączniki światła znajdują się  na wysokości 80-110 cm od poziomu posadzki |  |  |  |
| **Okna:** | | | |
| * otwierane za pomocą jednej ręki dzięki klamce w postaci dźwigni,  na wysokości 85-120 cm nad poziomem podłogi |  |  |  |
| * jeżeli Projektem  jest objęty budynek mieszkalny - parapety okienne zostały umieszczone  na wysokości  nie wyższej niż 85 cm nad poziomem podłogi |  |  |  |
| **Gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne w miejscach, do których może dotrzeć osoba poruszająca się na wózku:** | | | |
| * kontakty, włączniki  i inne mechanizmy kontrolne umieszczono  na wysokości  80-110 cm[[1]](#footnote-1) |  |  |  |
| * gniazda umieszczono  na wysokości  40-100 cm[[2]](#footnote-2) |  |  |  |
| * gniazda i kontakty  są obsługiwane jedną ręką i nie wymagają ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania |  |  |  |

…………………………………………………………………….

Data i podpis Osoby sporządzającej

1. Zasada ta nie dotyczy specjalnego wyposażenia, które zgodnie z przepisami musi znajdować się na innych wysokościach oraz elementów instalacji elektrycznej i systemów komunikacji używanych wyłącznie do celów technicznych. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zasada ta nie dotyczy specjalnego wyposażenia, które zgodnie z przepisami musi znajdować się na innych wysokościach oraz elementów instalacji elektrycznej i systemów komunikacji używanych wyłącznie do celów technicznych. [↑](#footnote-ref-2)